УРОК 

(дистанційний) 

на  тему: 

 ПОВТОРЕННЯ КУРСУ: “БУДОВА ТА ТО КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ”
(предмет “Будова та технічне обслуговування колісних транспортних засобів”, група № 3,  викладач Піхотко О.В.) 

Мета: - вияснити на скільки ви засвоїли вивчений програмний матеріал

  - на скільки здобуті знання допоможуть в практичній роботі, вплинуть на вас як на фахівців в моральному та матеріальному задоволенні в майбутньому.

Тип уроку – повторювально-узагальнюючий

Методику повторення і узагальнення знань сьогодні будемо визначати:

1) з поєднанням фронтальної, індивідуальної та групової форм роботи;

2) з використанням методів проблемного навчання;

3) з використанням тестових завдань;

4) з використанням обладнання.

Обладнання:

- навчальні стенди;

- планшети;

- агрегати автомобілів;

- зразки деталей в розрізі;
- макети та інші.

Хід уроку:
Повторення і узагальнення уроку проводиться з використанням різних форм навчання:

1) Перегляд відеоматеріалів з вивчених тем (додаток 1)
2) Відповіді на запитання (повторення вивченого матеріалу)

3) Робота з тестами (додаток 2)
4) Домашнє завдання. Розв’язування кросвордів (додаток 3)
1. Яке призначення автомобіля?

2. Назвати основні складові автомобіля.
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3. Дати визначення двз.

4. З яких механізмів і систем складається двз?

5. Дати визначення ВМТ; НМТ; Vp; Vn; Vc
6. Що називають ступенем стиску? (компресія)

7. Що таке літраж двигуна?

8. Яка компресія в карбюраторному і дизельному двигунах?

9. Для чого призначений КШМ?
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10. Назвати рухомі деталі КШМ (показати)
11. Назвати нерухомі деталі КШМ (показати)

12. Двигуни яких автомобілів вивчаються?

13. Розказати будову двигуна автомобіля ВАЗ - 21063
14. Для чого призначений ГРМ?

15. Назвати основні складові ГРМ
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16. Які типи механізмів приводу ГРМ приміннені на двигунах?

17. Який порядок роботи циліндрів двигунів Москвич, ВАЗ, КаМаЗ?

18. Як нумеруються циліндри V – подібних двигунів?

19. Які типи систем охолодження приміняються на автомобілях?

20. Яке призначення системи охолодження?

21. Назвати основні складові системи охолодження
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22. Яке призначення системи мащення?

 23. Яка система мащення приміняється на автомобілях, її особливість?
24. Назвати основні складові системи мащення.
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25. Дати визначення редукційному клапану та масляному насосу

26. Яке призначення системи живлення карбюраторного двигуна?

27. Назвати типи пальної суміші, їх особливості

28. Назвати основні складові системи живлення
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29. Як відбувається запалювання в карбюраторному та дизельному двигунах?

30. Яка особливість будови дизеля?

31. З яких тактів складається робочий цикл двигуна?

32. Яке призначення системи запалювання?

33. Назвати основні складові батарейної системи запалювання
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34. Яке призначення котушки запалювання?

35. Яке призначення АКБ?

36. Назвати основні параметри АКБ (густина, напруга)

37. Безпека праці при приготуванні електроліту

38. Які прилади відносяться до освітлення та сигналізації?
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39. Назвати КВ прилади

40. Яке призначення стартера, генератора, реле-регулятора?

41. Яке призначення трансмісії автомобіля?

42. Назвати агрегати трансмісії автомобіля.
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43. Призначення і будова зчеплення

44. Призначення і будова КПП

45. Яке призначення і будова карданної передачі?

46. На яких автомобілях використовується роздавальна коробка?

47. Що входить в будову редуктора ведучого моста?

48. Яке призначення диференціала?

49. Для чого призначене рульове керування?

50. З чого складається рульове керування?
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51. Який люфт рульового керування на автомобілях?

52. Яка особливість рульового керування з гідро підсилювачем?

53. Назвати типи гальмових систем.

54. З чого складається гальмова система з гідроприводом?
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55. Дати визначення гальмової системи з гідроприводом.

56. Яка особливість гальм на автомобілях, ЗИЛ, КАМАЗ?

57. Що входить в будову ходової частини автомобіля?
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58. Які приміняють типи рам?

59. Типи підвісок на автомобілях

60. Елементи підвісок.

Підсумок уроку: коментар оцінок

Використана література.

1. Я.Ю. Білоконь, С.О.Войцехівський,  та ін.. Автотранспортні засоби категорій “В” і “С”. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів.

2. В.Ф. Кисликов, В.В.Лущик., Будова й експлуатація автомобілів.
3. О.В. Піхотко. Будова, ТО та ремонт вантажних автомобілів. Навчальний посібник для профтехучилищ.
4. Матеріали мережі Internet
Додаток 1

Перегляд фільму “Будова і робочий процес двз”
https://www.youtube.com/watch?v=7oNzXFHqvGU
Перегляд фільму “Загальна будова автомобілів”

https://sites.google.com/site/cucasnimasini/galerea/budova-avtomobila
Додаток 2

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ                 

на тему: “Будова двз”
1. Якою цифрою позначене на рис.а посадочне місце для встановлення гільзи циліндра?
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2. Скільки точок кріплення на рамі має двигун ЗИЛ-508?

1) 2

2) 3

3) 4

4) 5

3. З якого матеріалу виготовлена прокладка на двигуні ЗМЗ-513, позначена на рис. б цифрою 1?

1) Поронітова

2) металоасбестова
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3) гумова

4) керамічна

4. Що позначено на рис. б цифрою 2?

1) канал для охолоджувальної рідини

2) камера згорання

3) канал для підведення пальної суміші

4) канал для відведення відпрацьованих газів
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5. Що позначено на рис. в цифрою 1?

1) корінна шийка колінчастого вала

2) шатунна шийка колінчастого вала

3) щока

4) противага
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6. Що позначено на рис. в цифрою 2?

1) корінна шийка колінчастого вала

2) фланець кріплення маховика

3) щока

4) противага

7. Що позначено на рис. в цифрою 3?

1) храповик

2) фланець кріплення маховика

3) щока

4) противага

8. Якою цифрою на рис. г позначена бронзова втулка?
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9. Якою цифрою на рис. д позначена ущільнююча частина (головка) поршня?
10. Що позначено на рис. д цифрою 5?

1) компресійні кільця

2) масло знімні кільця

3) стопорні кільця
Додаток 2

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

на тему: “Кривошипно – шатунний механізм”
11. Основними дефектами блоку циліндрів можуть бути:
1) корозія на зовнішній поверхні блоку

2) тріщини, пробоїни

3) спрацювання отворів під штовхачі та втулки розподільного вала, гнізд під вкладиші колінчастого вала

4) вигини блоку

12. Зношені отвори під штовхачі штанг газорозподільного механізму відновлюють:

1) гальванічним покриттям

2) розвірчуванням під ремонтний розмір

3) свердлінням під ремонтний розмір

4) установленням ДРД (втулки) з наступним розвірчуванням під розмір робочого креслення

13. Пошкоджену різьбу в блоці циліндрів відновлюють:

1) свердлінням з наступним нарізанням різьби більшого діаметру

2) установленням ДРД (різьбової вставки)

3) заварюванням, з наступним свердлінням отвору і нарізанням різьби під розмір робочого креслення

4) розвірчуванням

14. При яких дефектах колінчастого вала його не відновлюють?

1) вигин колінчастого вала

2) спрацювання шийок

3) тріщини

4) обломи

15. Згин колінчастого вала усувають:

1) правленням на пресі в гарячому стані

2) наклепом щік колінчастого вала

3) шліфування шийок

4) правленням на пресі в холодному стані

16. Яка допустима величина теплового зазору між стержнем клапана і коромислом в ГРМ ЗМЗ-53?

1) 0,25 – 0,30 мм

2) 0,45 – 0,55 мм

3) 0,80 – 0,95 мм

4) 0,30 мм

17. Якими причинами може бути викликане неповне закриття клапанів?

1) збільшення теплових зазорів

2) відсутність теплових зазорів

3) осьове зміщення розподільного вала

4) спрацювання опорних шийок розподільного вала

5) поламані пружини та нагар на головках клапанів

18. В яке положення необхідно встановити поршень відповідного циліндра для перевірки та регулювання теплових зазорів в клапанних механізмах?
1) верхнє положення закінчення такту випуску

2) верхнє положення закінчення такту стискання

3) нижнє положення закінчення такту випуску

4) нижнє положення закінчення такту стискання

5) в верхню мертву точку при такті стискання

19. До яких наслідків призводить порушення контакту щіток стартера з колектором?

1) при вмиканні стартера якір не обертається

2) при вмиканні стартера обертається з великою частотою, не провертаючи колінчастий вал

3) при вмиканні чути скреготіння шестірні, яка не входить в зчеплення з маховиком

4) при вмиканні повторюється сильний стук тягового  реле і стук шестірні по зубчастому вінцю маховика, колінчастий вал при цьому не обертається

5) після пуску стартера не вимикається

6) стартер не працює

20. Спосіб відновлення деталей установленням додаткових ремонтних деталей (ДРД) застосовують:

1) для збільшення розмірів деталей та при заміні спрацьованих

2) для компенсації спрацювань робочих поверхонь деталей та при заміні пошкодженої частини деталей

3) для заміни пошкодженої частини деталей

4) для компенсації спрацьованих поверхонь деталей та відновлення деталей установленням спрацьованих, додаткових ремонтних деталей 
Додаток 3
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По горизонталі:

1. Складова частина трансмісії
2. Параметри двигуна, що змінюються трансмісією

3. Робоча деталь у механізмах трансмісії

4. Пристрій який з’єднує співвісні вали

По вертикалі:
5. Робоча деталь механізмів трансмісії

6. Частина трансмісії автомобіля КаМаЗ

Додаток 3
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По горизонталі:

1. Найскладніший такт двигуна

2. Частина, з якої складається автомобіль

3. Місце розміщення та кріплення колінчастого вала

4. Група автомобілів

5. Найкоштовніша частина автомобіля

6. Металева конструкція призначена для передачі руху від поршня до колінчастого вала

7. Деталь призначена для швидшого виводу поршнів з мертвих точок

8. До ходової частини автомобіля належить:

По вертикалі:

9. Група двигунів

10. Скупчення приладів, які служать для передавання обертових рухів від автомобіля до ведучих коліс

11. Джерело механічної енергії для автомобіля

12. Місце розміщення водія в кузові автомобіля

13. Хід поршня, при якому він виконує роботу

14. Рухома деталь кривошипно-шатунного механізму

